[Префикс темы] – задаётся в веб;  
х – без данных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сообщение в топик** | **Данные** | **Ответ в топике** | **Данные** |
| [префикс]/BierLift/s | x | [префикс]/BierLift/s | Текущий статус |
| [префикс]/BierLift/t | x | [префикс]/BierLift/t | Температура с датчиков с единицами измерения и описанием |
| [префикс]/BierLifta/a | 2  1  0  -1  -2  x | [префикс]/BierLift/s | Подъём 2х  Подъём  Стоп  Спуск  Спуск 2х  Стоп |
| - | - | [префикс]/BierLift/s | Статус действий |
| - | - | [префикс]/BierLift/t/in | Температура с датчика **in**, только значение |
| - | - | [префикс]/BierLift/t/out | Температура с датчика **out**, только значение |
| - | - | [префикс]/BierLift/w | Состояние датчика воды, только значение |